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Bestellangaben zur Aufzugsteuerung

	Kunde      
Datum      
	Bearbeiter      
Abteilung      
	Kommission 

     
	Bestimmungsland
 FORMCHECKBOX 
 Deutschland

 FORMCHECKBOX 
      
	Schutzart
Schacht: IP      
MR:        IP      
	 FORMCHECKBOX 
 Ex-Bereiche
 FORMCHECKBOX 
 Schacht      
 FORMCHECKBOX 
 Rollenraum      
 FORMCHECKBOX 
 (MR, Sonder!)      

	Steuerung
 FORMCHECKBOX 
 MULTiBUS

 FORMCHECKBOX 
 SLC4-20
	Lieferdatum      
	
	
	
	

	Vorschriften

 FORMCHECKBOX 
 EN 81-1/-2  FORMCHECKBOX 
 EN 81-20
 FORMCHECKBOX 
 Neubau  FORMCHECKBOX 
 Umbau

 FORMCHECKBOX 
 ohne MR
 FORMCHECKBOX 
      
	FK-Führungen
 FORMCHECKBOX 
 Schienen gegenüber
 FORMCHECKBOX 
 Rucksack

 FORMCHECKBOX 
 Gleit-  FORMCHECKBOX 
 Rollenführung
     
	Steuerungsart
 FORMCHECKBOX 
 Einzelfahrt
 FORMCHECKBOX 
 Hol-/Sendebetrieb
 FORMCHECKBOX 
 Einknopf  FORMCHECKBOX 
 abwärtssam.
 FORMCHECKBOX 
 Zweiknopfsammel
 FORMCHECKBOX 
 Gruppe mit  FORMDROPDOWN 
 Aufzügen
	Zuleitungen
 FORMCHECKBOX 
 Kraft 400V50Hz3P,N,PE (10%
 FORMCHECKBOX 
      
 FORMCHECKBOX 
 Licht 230V50Hz    ,N,PE (10%
 FORMCHECKBOX 
      
 FORMCHECKBOX 
 keine Lichtzuleitung
	Förderhöhe

      m

Schachthöhe

      m

     

	Antrieb, Typ      
Nenngeschwindigkeit      m/s

Motor-Nenndaten      kW      (PS)      A

     
	Motorschutz durch

 FORMCHECKBOX 
 Kaltleiter  FORMCHECKBOX 
 Sonder:      
 FORMCHECKBOX 
 Bimetall Motorschutzrelais

 FORMCHECKBOX 
 kein Motorschutz in der Steuerung       
     
	Hinweis:

MR-Temperaturüberwachung ist standardmäßig in den Steuerungen integriert

	UCM-Detektion durch Steuerung

 FORMCHECKBOX 
 durch Sperrmagnet      VDC am GB und Fang

 FORMCHECKBOX 
 durch Betriebsbremse
 FORMCHECKBOX 
 durch separate Notbremse Typ      

            V        
     (zweiter Kontakt am GB? (siehe Sicherheitskreis))
 FORMCHECKBOX 
 Sicherheitsventil Typ      

            V  FORMCHECKBOX 
AC  FORMCHECKBOX 
DC
	Überwachung Schachtkopf / Schachtgrube

 FORMCHECKBOX 
 Überwachung verkürzter Schachtkopf
 FORMCHECKBOX 
 Überwachung verkürzte Schachtgrube

 FORMCHECKBOX 
 Gedrängelast (Absinkschutz), Sperrmagnet am GB bzw. Sperrventil:      V   FORMCHECKBOX 
AC  FORMCHECKBOX 
DC

	Seilaufzug
 FORMCHECKBOX 
 eintourig  FORMCHECKBOX 
 polumschaltbar  FORMCHECKBOX 
 Planetengetriebe  FORMCHECKBOX 
 getriebelos, Tachotyp       (bei getriebelos bitte unbedingt angeben!)
Bremse      V     /     A  FORMCHECKBOX 
 Bremse Steuergerät         FORMCHECKBOX 
 Bremshebelüberwachung   FORMCHECKBOX 
 Bremsbelagüberwachung
 FORMCHECKBOX 
 Regelgerät        FORMCHECKBOX 
 liefern   FORMCHECKBOX 
 Ansteuerung klassisch   FORMCHECKBOX 
 Ansteuerung DCP3   FORMCHECKBOX 
 Ansteuerung DCP4
 FORMCHECKBOX 
 Tacho liefern  FORMCHECKBOX 
 Kunststoff-Handrad liefern   ( freies Motorwellenende: Länge       mm: Durchmesser       mm 
 FORMCHECKBOX 
 Nachregulierung   FORMCHECKBOX 
 Bündig-Anzeige

 FORMCHECKBOX 
 Fremdbelüftung durch  FORMCHECKBOX 
 Thermokontakt im Motor  FORMCHECKBOX 
 Steuerung   ( Belüftungsmotor      V     A
	Notbremse gegen Übergeschw. aufwärts

Typ      

            V
     

	Hydraulikaufzug
 FORMCHECKBOX 
 direkt  FORMCHECKBOX 
 seilhydraulisch
 FORMCHECKBOX 
 Direktanlauf  FORMCHECKBOX 
 Stern-Dreieck-Anlauf 
 FORMCHECKBOX 
 Einschaltstrombegrenzer       

 FORMCHECKBOX 
 in Steuerung  FORMCHECKBOX 
 am Aggregat

 FORMCHECKBOX 
 liefern (Fabrikat RST-ESB inkl. Drossel)
	 FORMCHECKBOX 
 Hydrauliksteuerblock Typ      
 FORMCHECKBOX 
 Ventil auf
 FORMCHECKBOX 
 Ventil ab
 FORMCHECKBOX 
 Pumpe verzögert aus
 FORMCHECKBOX 
 schnell auf
 FORMCHECKBOX 
 schnell ab
 FORMCHECKBOX 
 Ventile verzögert aus
 FORMCHECKBOX 
 schnell auf/ab
 FORMCHECKBOX 
 Anfahrventil
 FORMCHECKBOX 
 Steuerspannung      V     
 FORMCHECKBOX 
 Notspannung      V     /     A
	 FORMCHECKBOX 
 Ölkühler, Typ      
          V     /     A
 FORMCHECKBOX 
 Ölheizung

          V     /     A
 FORMCHECKBOX 
 Leckölpumpe

          V     /     A

	Schachtbild
	Sicherheitskreis
	Hauptschalter

 FORMCHECKBOX 
 am Schrank
 FORMCHECKBOX 
 separat liefern

     
	Hauptsicherungen

 FORMCHECKBOX 
 bauseits

 FORMCHECKBOX 
 in Steuerung
     
	Rückholen

 FORMCHECKBOX 
an Schranktür
 FORMCHECKBOX 
an Maschine
     
	 FORMCHECKBOX 
 Brandfall Eb.:     
Bei Gruppe: ein Kontakt für

 FORMCHECKBOX 
 jeden Aufzug separat 

 FORMCHECKBOX 
 alle Aufzüge gemeinsam

	Zugang Seite      A  B
	 FORMCHECKBOX 
 230VAC
 FORMCHECKBOX 
 Türen 48VAC
	
	
	
	

	     
	32.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Hauptstromendschalter 3-pol
	
	
	
	

	     
	31.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Endschalter o./u. im MR
	
	
	
	

	     
	30.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Endschalter oben
	 FORMCHECKBOX 
 Feuerwehr
     
	 FORMCHECKBOX 
 Außer Betrieb
     W/Ebene
	
	Gong1
 FORMCHECKBOX 
 auf der Kabine

 FORMCHECKBOX 
 unter Kabine
 FORMCHECKBOX 
 in den Ebenen
 FORMCHECKBOX 
 liefern

     

	     
	29.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Endschalter unten
	
	
	
	

	     
	28.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Rohrbruchsicherungskontakt
	 FORMCHECKBOX 
 Überlast
     
	 FORMCHECKBOX 
 Volllast
     
	 FORMCHECKBOX 
 Nulllast
     
	

	     
	27.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Minderdruck
	
	
	
	

	     
	26.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Taster Überbr. Minderdruck
	 FORMCHECKBOX 
 Besetztanzeige
     
	 FORMCHECKBOX 
 Begleiterbetrieb
     
	 FORMCHECKBOX 
 Innenvorzug
     
	

	     
	25.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Pufferkontakt FK+GG
	
	
	
	

	     
	24.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Schlaffseilschalter Tragseile
	 FORMCHECKBOX 
 Außenvorzug
Bei Gruppen:
 FORMCHECKBOX 
 wirkt nur auf Aufzug-Nr.      
 FORMCHECKBOX 
 wirkt auf die gesamte Gruppe

     
	Richtungspfeile2
 FORMCHECKBOX 
 in der Kabine
 FORMCHECKBOX 
 in den Ebenen
     W/Ebene
 FORMCHECKBOX 
 Weiterfahrtpfeile3 in den Ebenen

      W/Ebene
     
	Etagenanzeige

in der Kabine
 FORMCHECKBOX 
 Einzellampen
 FORMCHECKBOX 
 Digital, 
Code      
gem. Kathode
     W/Ebene
     
	Etagenanzeige

in den Ebenen
 FORMCHECKBOX 
 Einzellampen
 FORMCHECKBOX 
 Digital
Code      
gem. Kathode
     W/Ebene
     

	     
	23.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Schlaffseilschalter Unterseil
	
	
	
	

	     
	22.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Fang
	
	
	
	

	     
	21.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 GB (Geschw.-begrenzer)
	
	
	
	

	     
	20.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 GB Spanngewichtschalter
	
	
	
	

	     
	19.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 GB 2.Kontakt für Fang aufw.
	
	
	
	

	     
	18.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 GB Fernauslösung 230VAC
	
	
	
	

	     
	17.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 GB Fernauslösung 207VDC
	
	
	
	

	     
	16.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Notluke Fahrkorbdach
	 FORMCHECKBOX 
 Notrufhupe
 FORMCHECKBOX 
 am KKL

 FORMCHECKBOX 
 im Schacht
 FORMCHECKBOX 
 liefern
     
	 FORMCHECKBOX 
 Fernnotrufgerät
    Typ      
 FORMCHECKBOX 
Gerät im MR
 FORMCHECKBOX 
auf FK
     
	Fahrkorblüfter

 FORMCHECKBOX 
 Taster 
 FORMCHECKBOX 
 Schalter 
 FORMCHECKBOX 
 Fahrt (Nachl.)

     
	Fernabschaltung

 FORMCHECKBOX 
 nur Steuerung
 FORMCHECKBOX 
 Steuerung+Licht
Schalter Eb.     
     

	     
	15.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Grubenleiterkontakt
	
	
	
	

	     
	14.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Nothalt in der Kabine
	
	
	
	

	     
	13.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 2.Nothalt auf d. Kabine
	
	
	
	

	     
	12.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	     (bei 2 Türseiten)
	
	
	
	

	     
	11.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	      FORMCHECKBOX 
 liefern
	Notlicht

 FORMCHECKBOX 
 12V   FORMCHECKBOX 
 24V (MULTiBUS nur 24V)
	 FORMCHECKBOX 
 Notrufrelais
 FORMCHECKBOX 
 im KKL

 FORMCHECKBOX 
 in St

(i.d.R. nicht nötig bei Alarmtastern mit 2. Kontakt)
	Alarmtaster 

mit 2. Kontakt
 FORMCHECKBOX 
 ja  FORMCHECKBOX 
 nein

(ja bei allen
STRACK-Tableaus)

	     
	10.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Nothalt in der Grube
	
	
	

	     
	  9.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	      FORMCHECKBOX 
 liefern
	 FORMCHECKBOX 
 separate Gegensprechanlage
 FORMCHECKBOX 
 liefern   FORMCHECKBOX 
 nur Leerklemmen

 FORMCHECKBOX 
 Telefonsteckdosen

 FORMCHECKBOX 
 an Steuerung

 FORMCHECKBOX 
 im Fahrkorb

 FORMCHECKBOX 
 am KKL

 FORMCHECKBOX 
 Pforte
	
	

	     
	  8.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Nothalt neben MR-Tür
	
	
	

	     
	  7.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	      FORMCHECKBOX 
 liefern
	
	
	

	     
	  6.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
 Sicherheitslichtgitter
	
	
	

	     
	  5.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	      FORMCHECKBOX 
 liefern STRACK LTÜ²
	
	 FORMCHECKBOX 
 Sprachansage  FORMCHECKBOX 
 Musik  FORMCHECKBOX 
 Stereo
 FORMCHECKBOX 
 liefern STRACK Audiomodul

Texte:      

	     
	  4.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	     FK-Höhe      mm
	
	

	     
	  3.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	      FORMCHECKBOX 
 Hinterwandmontagesatz
	
	

	     
	  2.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	      FORMCHECKBOX 
 Aufwandmontagesatz
	Entfernungen (Kabelwege)

	     
	  1.Eb.  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

	     m
	 FORMCHECKBOX 
      
	Steuerung - Antrieb      m
Steuerung - externer Umrichter      m
Steuerung - Schacht        m
Maschinenraum ist  FORMCHECKBOX 
 oben  FORMCHECKBOX 
 unten

Höhe des Schachtkopfes (SK)      m

Tiefe der Schachtgrube (SG)      m
	Bei Gruppen

Steuerung - Steuerung      m
     

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
      
	
	

	
       Etagenbezeichnungen
	Bitte unbedingt

Höhen oder Abstände
eintragen!
	
	

	            
	
	
	

	Weiter nächste Seite (


1 Bei Gong auf und unter Fahrkorb werden diese fahrtrichtungsabhängig angesteuert, so dass der zur Zielebene nächstliegende Gong ertönt
2 (Richtungs-)Pfeile in allen Ebenen parallel angezeigt (normal bei Einzelaufzügen)

3 (Weiterfahrt-)Pfeil nur in der jeweiligen Einfahrtebene angezeigt (normal bei Gruppen)

	Bei Durchladung

	 FORMCHECKBOX 
 Innenruftaster gemeinsam für beide Türseiten
 FORMCHECKBOX 
 Innenruftaster separat für jede Türseite
	 FORMCHECKBOX 
 Türauftaster gemeinsam für beide Türseiten
 FORMCHECKBOX 
 Türauftaster separat für jede Türseite
	     

	Türen:
Herstellerbezeichnung      

	 FORMCHECKBOX 
 Lichtschranke 

 FORMCHECKBOX 
 Lichtgitter  FORMCHECKBOX 
 liefern 

 FORMCHECKBOX 
 inkl. Rot-/Grün-Beleuchtung
 FORMCHECKBOX 
 Vorraumüberw.  FORMCHECKBOX 
 liefern
	 FORMCHECKBOX 
 drängeln 

 FORMCHECKBOX 
 früh öffnend

 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Riegelmagnet/-motor
          V     /      A

 FORMCHECKBOX 
 mechan. Schachttürverriegelung
 FORMCHECKBOX 
 Riegelabfallüberw.-kontakte
	 FORMCHECKBOX 
 Taster Ladezeit
 FORMCHECKBOX 
 Taster Tür zu
 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Türschleuse in Ebene      
 FORMCHECKBOX 
 Fahrkorbtrenntür
 FORMCHECKBOX 
      

	Seite A

Seite B
	Fahrkorbtür

 FORMCHECKBOX 
 auto  FORMCHECKBOX 
 manuell
 FORMCHECKBOX 
 auto  FORMCHECKBOX 
 manuell
	Schachttür

 FORMCHECKBOX 
 auto  FORMCHECKBOX 
 manuell
 FORMCHECKBOX 
 auto  FORMCHECKBOX 
 manuell
	Motor

     V     A
     V     A
	Motorschutz

 FORMCHECKBOX 
 Laufzeitüberw.
 FORMCHECKBOX 
 +Schutzschalter
	Endschalter AUF
ZU
	Türregelung Typ

 FORMCHECKBOX 
      
 FORMCHECKBOX 
      

	
	
	
	
	
	
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 ja

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 ja
	

	 FORMCHECKBOX 
 Notstromevakuierung
 FORMCHECKBOX 
 Notspannung bauseits
 FORMCHECKBOX 
 mit Meldekontakt zur Steuerung
 FORMCHECKBOX 
 ohne Meldekontakt zur Steuerung
 FORMCHECKBOX 
 Folgeschaltung, max. 

     Aufzüge gleichzeitig  FORMDROPDOWN 

 FORMCHECKBOX 
 Anbindung an externe   

     Evakuierungssteuerung
 FORMCHECKBOX 
 nur STRACK-Steuerungen 
     (über Bus verbunden) 

     
	Schachtbeleuchtung

Taster  FORMCHECKBOX 
 in der Steuerung  FORMCHECKBOX 
 in Steuerungstür
 FORMCHECKBOX 
 Taster auf dem Fahrkorb

 FORMCHECKBOX 
 Taster in der Schachtgrube
 FORMCHECKBOX 
 liefern STRACK MULTiLED-SL
 FORMCHECKBOX 
 liefern Sondertyp      
 FORMCHECKBOX 
 bei Gruppen (gemeinsamer Schacht): 
     gemeinsame Lichtschaltung
     
	Schachtkopierung

 FORMCHECKBOX 
 Disk liefern, Absolutgeber mit Noppenriemen (Standard)

Absolutgeber Sondertyp      
 FORMCHECKBOX 
 liefern

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Kabinenklemmkasten mit Inspektionsfahrteinrichtung

     als flexible Steuerbirne mit 2m Kabel      

	
	
	Notruftaster 
 FORMCHECKBOX 
 auf FK 



 FORMCHECKBOX 
 in der Schachtgrube
	 FORMCHECKBOX 
 liefern

 FORMCHECKBOX 
 liefern

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Hängekabel liefern

 FORMCHECKBOX 
 steckbar

     m, Längen aufge-rundet auf volle 5m

 FORMCHECKBOX 
 halogenfrei
	Standard-Längenberechnung:

MR oben:  FH+SK+
                  Abstand St/Schacht +10m

MR unten: FH+SG+
                  Abstand St/Schacht +10m

	
	
	Schachtinstallation
 FORMCHECKBOX 
 nicht liefern

 FORMCHECKBOX 
 liefern inkl.:
    FORMCHECKBOX 
 Install.-kanäle
    FORMCHECKBOX 
 Riegelleitung
    FORMCHECKBOX 
 Endschalter 

         inkl. Halter

    FORMCHECKBOX 
 GB-Spanngew.-
         schalter inkl. 

         Halter
    FORMCHECKBOX 
 Kleinteile
    FORMCHECKBOX 
 halogenfrei
     
	Fahrkorbinstall.
 FORMCHECKBOX 
 nicht liefern

 FORMCHECKBOX 
 liefern inkl.:

    FORMCHECKBOX 
 Anbausatz 

        Zonenschalter

    FORMCHECKBOX 
 Install.-kanäle
    FORMCHECKBOX 
 halogenfrei
     
	MR-Installation
 FORMCHECKBOX 
 nicht liefern

 FORMCHECKBOX 
 liefern inkl.:

    FORMCHECKBOX 
 Install.-kanäle
    FORMCHECKBOX 
 Motorleitung

    FORMCHECKBOX 
 bei FU: EMV-

        Verschraubung 
        für Fahrmotor,   
        Pg      
        M       
    FORMCHECKBOX 
 bei FU: DCP-
        Kabelsatz  
        (steckbar) 
    FORMCHECKBOX 
 Netzzuleitung
             m

    FORMCHECKBOX 
 halogenfrei
     

	Schaltschrank (B x H x T) / mm
	
	
	

	Wandschrank STRACK WS04 (Standard)
(IP54 bei Montage auf ebener Wand, sonst IP21)

 FORMCHECKBOX 
   700 x 1300 x 280
 FORMCHECKBOX 
 1000 x 1300 x 280

 FORMCHECKBOX 
 1000 x   900 x 280
	Türanschlag
 FORMCHECKBOX 
 rechts  FORMCHECKBOX 
 links
aushängbare Tür, Dreikantverschluss
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wandschrank WS
 FORMCHECKBOX 
   760 x   760 x 210 IP54
 FORMCHECKBOX 
   800 x   800 x 300 IP54
 FORMCHECKBOX 
   800 x 1000 x 300 IP54

 FORMCHECKBOX 
 1000 x   800 x 300 IP54

 FORMCHECKBOX 
 1000 x 1000 x 300 IP54

 FORMCHECKBOX 
 1000 x 1200 x 300 IP54

 FORMCHECKBOX 
 1200 x 1000 x 300 IP54

 FORMCHECKBOX 
       x       x      
     
	Türanschlag
 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts

 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts

 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts

 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts

 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts  FORMCHECKBOX 
 2-flügelig
 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts  FORMCHECKBOX 
 2-flügelig
2-flügelig
 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts  FORMCHECKBOX 
 2-flügelig
 FORMCHECKBOX 
 Dreikantverschluss 

 FORMCHECKBOX 
 abschließbar, DIN-Profilhalbzylinder
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Standschrank SS 

(alle Maße inkl. 100mm Sockel)
 FORMCHECKBOX 
   800 x 1700 x 400 IP54
 FORMCHECKBOX 
 1000 x 1700 x 400 IP54

 FORMCHECKBOX 
   800 x 1900 x 400 IP54

 FORMCHECKBOX 
 1000 x 1900 x 400 IP54

 FORMCHECKBOX 
 1200 x 1900 x 400 IP54

 FORMCHECKBOX 
 1200 x 2100 x 500 IP54

 FORMCHECKBOX 
   300 x 1900 x 130 (Standard S-MRL, Sockel
       integriert)

 FORMCHECKBOX 
       x       x      
     
	Türanschlag

 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts

2-flügelig
 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts

2-flügelig
2-flügelig
2-flügelig
 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts
 FORMCHECKBOX 
 links  FORMCHECKBOX 
 rechts  FORMCHECKBOX 
 2-flügelig

 FORMCHECKBOX 
 Dreikantverschluss 

 FORMCHECKBOX 
 abschließbar, DIN-Profilhalbzylinder
	Anschluss an LIFTnet-Monitoring für Aufzüge
 FORMCHECKBOX 
 nur Möglichkeit vorsehen

 FORMCHECKBOX 
 über Fernnotrufgerät (Beistellung, auf kompatiblen Typ achten)
 FORMCHECKBOX 
 Ethernet
LIFTnet Server und Clients
 FORMCHECKBOX 
 LIFTnet-Server/Clients liefern, Anzahl Arbeitsplätze  FORMDROPDOWN 

 FORMCHECKBOX 
 nur LIFTnet-Software liefern, Anzahl Arbeitsplätze  FORMDROPDOWN 

 FORMCHECKBOX 
 Bitmap-Programmierung der Gebäudegrundrisse (Sonder)
     

	Schrank für maschinenraumlosen Aufzug

 FORMCHECKBOX 
   400 x 2050 x 150 (Typ S-MRL20)
      FORMCHECKBOX 
   RAL 7035 (Lichtgrau) (Standard)
      FORMCHECKBOX 
   Edelstahl
 FORMCHECKBOX 
   150 x 1900(+Sockel) x 140 (Typ MRLmini)
      FORMCHECKBOX 
   Sockel       mm (min. 75, Standard 95)
            (in 5mm-Schritten wählbar) 

      FORMCHECKBOX 
   Edelstahl geschliffen K240

      FORMCHECKBOX 
   nur Montageplatte 118 x 1880 x 10

	Türanschlag

 FORMCHECKBOX 
 links
 FORMCHECKBOX 
 rechts
aushängbare Tür, DIN-Profilhalbzylinder
aushängbarer Deckel, DIN-Profilhalbzylinder
     
	Elektronischer Aufzugwärter

 FORMCHECKBOX 
 integriert in der Steuerung
 FORMCHECKBOX 
 Fremdsystem      
     


	 FORMCHECKBOX 
 Beleuchtung im Schrank, STRACK MULTiLED-HM   FORMCHECKBOX 
 mit Türschalter
 FORMCHECKBOX 
 Steckdose im Schrank
	

	Sonstiges

     


	Weiter nächste Seite (
	
	


	Fahrkorbtableau

 FORMCHECKBOX 
 konventionell, keine Vorverdrahtung
 FORMCHECKBOX 
 Stecksystem liefern

 FORMCHECKBOX 
 Stecksystem fremd:      
 FORMCHECKBOX 
 STRACK-Tableaus liefern

 FORMCHECKBOX 
 Tableau  FORMCHECKBOX 
 mit Kasten
 FORMCHECKBOX 
 Paneel  FORMCHECKBOX 
 230  FORMCHECKBOX 
 300  FORMCHECKBOX 
 Breite:      
 FORMCHECKBOX 
 Pulttableau
          
 FORMCHECKBOX 
 Notrufanzeigen „bitte sprechen“ und 

     „Verbindung aktiv“ gem. EN81-28

 FORMCHECKBOX 
 Infofeld (Aufzugdaten, Logo, …)
      FORMCHECKBOX 
 beleuchtet  FORMCHECKBOX 
 nicht beleuchtet

 FORMCHECKBOX 
 weiteres Infofeld mit Notruftext
      FORMCHECKBOX 
 beleuchtet  FORMCHECKBOX 
 nicht beleuchtet

 FORMCHECKBOX 
 Infofelder neben Kommandotaster
      FORMCHECKBOX 
 beleuchtet  FORMCHECKBOX 
 unbeleuchtet

 FORMCHECKBOX 
 Schlüsseltaster als Kommando für die 
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	Legende:

	

	Eb
Ebene (Haltestelle)

FH
Förderhöhe

FK
Fahrkorb 

GB
Geschwindigkeitsbegrenzer
GG
Gegengewicht

KKL
Kabinenklemmkasten (i.d.R. auf dem Fahrkorbdach inkl. 


Inspektionsfahrtschalter, Steckdose, etc., vorverdrahtet)
MR
Maschinenraum
	S-MRL
Steuerung für maschinenraumlosen Seilaufzug
SH
Schachthöhe

SG
Schachtgrube
SK
Schachtkopf
SS
Standschaltschrank

St
Steuerung

UCM
unintended car movement (ungewollte Fahrkorbbewegung)
WS
Wandschaltschrank


